	[image: image3.png]


 
	

	Fişă cu Date de Securitate în conformitate cu Regulamentul (EC) 1907/2006
Pagina 1 din 11

	LOCTITE LB 8014

	Nr FDS :    304659
V003.3

	
	Revizuit: 20.10.2016

	
	Data tipăririi: 27.10.2016

	
	Înlocuieşte versiunea din: 
12.06.2015

	
	

	
	


	Nr FDS: 304659   V003.3
	LOCTITE LB 8014

	Pagina 3 din 11



	SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii


***Bezeichnung des Produktes***

	1.1. Element de identificare a produsului 

	LOCTITE LB 8014


***Enthält Gefahrenauslöser GHS***

	Conţine:


	dihidroxid de calciu


***Verwendung***

	1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate


	Utilizarea substanţei/preparatului:


	Lubrifiant 


***Dänemark: PR-Nummer***

***Norwegen: PR-Nummer***

***Nationale Vorschriften Tschechische Repuplik; Hersteller/Importeur/Lieferant***

	1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 


	Henkel Romania SRL


***Straße***

	Str. Ionita Vornicul 1-7


***Postleitzahl/Stadt***

	20325
	Bucuresti (Sector 2)


***Land zur VKORG.***

	România 


***Telefon***

	Telefon: 
	+40 (040) 21 203 2600


***FAX-Nr.***

	fax: 
	+40 (040) 21 203 2622


***Auskunftgebender Bereich.***

	ua-productsafety.ro@henkel.com  


***Identification of manufacturer, importer or distributor***

***Notfall-Nr.***

	1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 

	004021.3183606 - RSI & Informare Toxicologica/INSP Bucuresti  


***Angaben zu Giftzentralen***

***Nationale Vorschriften Finnland***

***---Standardklassifizierung (SIC) ---***

	SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor


***Mögliche Gefährdungen  für Mensch und Umwelt nicht Loctite**

***GHS Classification***

	2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului


***Einstufung CLP***

	Clasificare (CLP):


	Iritarea pielii
	categoria 2


	H315   Provoacă iritarea pielii.


	Lezarea gravă a ochilor
	categoria 1


	H318   Provoacă leziuni oculare grave.


	Pericole cronice pentru mediul acvatic
	categoria 3


	H412   Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.


	2.2. Elemente pentru etichetă


***GHS label elements **

***GHS Pictograms***

	Elemente pentru etichetă (CLP):


***GHS Additional information***

***GHS Remark***

	Pictogramă de pericol:
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***GHS Signal word***

	Cuvânt de avertizare:
	Pericol 


***GHS Hazard information***

	Frază de pericol:
	H315 Provoacă iritarea pielii. 
H318 Provoacă leziuni oculare grave. 

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 


***GHS Supplemental information***

***GHS Precautionary statements***

***GHS Precautionary statements Prevention***

	Frază de precauţie:
Prevenire
	P273 Evitați dispersarea în mediu. 

P280 A se purta mască de protecţie a ochilor/feţei. 


***GHS Precautionary statements Response***

	Frază de precauţie:
Intervenţie
	P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. 

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 


***GHS Precautionary statements Storage***

***GHS Precautionary statements Disposal***

***Other hazards***

	2.3. Alte pericole 

	Nu există dacă este utilizat conform destinaţiei. 

	Nu indeplineste criteriile pentru clasificarea ca Persistent<(>,<)> Bioacumulativ si Toxic (PBT) si foarte Persistent si foarte Bioacumulativ (vPvB). 


	SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii


***Substance or Mixture?***

	3.2. Amestecuri 


***Charakterisierung von Zubereitungen***

	Descriere chimică generală: 

	Lubrifiant


	Declararea ingredientelor conform cu CLP (EC) 1272/2008:


***Inhaltsstoffangaben bei gefährlichen Zubereitungen***

	Substanţe componente periculoase
Nr. CAS
	Număr CE
Nr. de înreg. REACH
	Conţinut
	Clasificare

	dihidroxid de calciu
1305-62-0
	215-137-3 
  01-2119475151-45

	  10- <  20
 %
	Skin Irrit.  2;  Dermic
H315
Eye Dam.  1
H318
STOT SE  3;  Inhalarea
H335***REACH candidate list***

***M-Faktor***



	 Oxid de zinc 
1314-13-2
	215-222-5 
  01-2119463881-32

	   0,25- <   2,5
 %
	Aquatic Acute  1
H400
Aquatic Chronic  1
H410***REACH candidate list***

***M-Faktor***

  


	Pentru textul integral al frazelor de pericol H şi alte abrevieri a se vedea secţiunea 16 ''Alte informaţii''.


	Substanţele fără clasificare pot avea valori limită de expunere profesională.


***Inhaltsstoffangabe lt. Etikett***

***Zusätzliche Inhaltsstoffe***

***Allergene Duftstoffe >= 100 ppm***

***D4_Start*** Bemerkung zum SDB ***

***D4_End***

	SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor


	4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 


***allgemeine Hinweise***

***nach Einatmen***

	În caz de inhalare:

	Transferaţi la aer curat.Dacă simptomele persistă solicitaţi un consult medical. 


***nach Hautkontakt ***

	În caz de contact cu pielea:

	Se spală sub jet de apă şi săpun. 

	Cereţi sfatul medicului. 


***nach Augenkontakt***

	În caz de contact cu ochii:

	Clătiţi imediat cu multă apă (10 minute), solicitaţi ajutor medical dacă este necesar. 


***nach Verschlucken***

	În caz de înghiţire:

	Clătiţi gura cu apă, apoi beţi 1 – 2 pahare cu apă; nu induceţi vomitarea. 

	Cereţi sfatul medicului. 


***Most important symptoms and effects***

	4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute cât şi întârziate

	OCHI : Iritaţie, conjuctivite 


	PIELE : Roşeaţă, inflamare. 



***Indication of immediate medical attention and special treatment needed***

	4.3. Indicaţii privind orice fel da asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

	Citiţi secţiunea: Descrierea măsurilor de prim ajutor 


	SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor


***Brandverhalten***

***Geeignete Löschmittel***

	5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

	Mijloace de stingere corespunzătoare:

	bioxid de carbon, spumă, pudră


***Ungeeignete Löschmittel***

	Mijloace de stingere care nu trebuie utilizate din motive de securitate:

	Nu se cunosc.


***Special hazards arising from the substance or mixture***

	5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

	Oxizi de carbon, oxizi de azot, vapori organici iritanţi.

	Oxizi ai sulfului


***Besondere Schutzausrüstung bei Brandbekämpfung***

	5.3. Recomandări destinate pompierilor

	Purtaţi aparat de respirat autonom şi echipament de protecţie complet, inclusiv mănuşi refractare.


***Zusätzliche Hinweise Brandbekämpfung***

	Informaţii suplimentare: 

	În caz de incendiu, păstraţi containerele reci prin pulverizarea unui jet de apă. 


	SECŢIUNE 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală


***allgemeine Hinweise***

***Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen***

	6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

	Evitaţi contactul cu ochii şi pielea. 

	Se va purta echipament de protecţie. 

	Asiguraţi o ventilare adecvată. 


***Umweltschutzmaßnahmen***

	6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător 

	Nu deversaţi în sistemul de canalizare / ape de suprafaţă / ape freatice. 


***Verfahren zur Reinigung und Beseitigung***

	6.3. Metode şi materiale pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 

	În cazul scurgerilor de cantităţi mici de produs ştergeţi cu prosoape de hârtie pe care apoi le puneţi în containere pentru evacuare. 

	În cazul scurgerilor de cantităţi mari de produs absorbiţi cu materiale inerte pe care apoi le veţi pune în containere închise pentru evacuare. 


***Zu vermeidende Bedingungen bei der Beseitigung***

***Nationale Besonderheiten Dänemark**

***Abfallentsorgung**

***Verweis auf andere Abschnitte***

	6.4. Trimiteri către alte secţiuni 

	Citiţi recomandările din secţiunea 8. 


	SECŢIUNEA 7: Manipulare şi depozitare


***Handhabung***

	7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 


***Hinweise zum sicheren Umgang***

	Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. 

	Citiţi recomandările din secţiunea 8. 


***Brand- und Explosionsschutz***

***Nationale dänische Besonderheiten/ Vorschrift zur Handhabung***

***Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen**

	Măsuri de igienă 


***Hygienemaßnahmen**

	Trebuie să se respecte instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă. 

	Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul lucrului. 

	Se vor spăla mâinile înaintea pauzelor şi după terminarea lucrului. 


***Allgemeine Schutzmaßnahmen**

	 


***Lagerung***

***Allg. Hinweise zur Lagerung***

***Einzuhaltende Lagerbedingungen**

***Zusammenlagerungshinweise**

	7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventualele incompatibilităţi 

	Depozitaţi în containerele originale la 8-21°C (46.4-69.8°F) şi nu vărsaţi materialul rezidual în containere, deoarece contaminarea produsului vrac poate reduce durata sa de valabilitate. 


***Lagerung brennbarer Flüssigkeiten**

***Specific end uses**

	7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice) 

	Lubrifiant 


	SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţie personală


***Bestandteile mit Arbeitsplatzgrenzwerten***

	8.1. Parametri de control 


	Limite de Expunere Profesionala


	Valabil pentru 


	România


	Ingredient [Substanţă reglementată] 
	ppm 
	mg/m3
	Tipul valorii limită de expunere 
	Categoria de expunere pe termen scurt  / Observaţii 
	Documente de reglementare 


	White mineral oil (petroleum), highly refined 
8042-47-5 
[Uleiuri minerale] 
	
	5
	Medie temporală.
	
	RO OEL 


	White mineral oil (petroleum), highly refined 
8042-47-5 
[Uleiuri minerale] 
	
	10
	Valorile limită admisibile pentru expunere pe termen scurt:
	
	RO OEL 


	
	
	
	
	
	


	Calcium dihydroxide
1305-62-0 
[HIDROXID DE CALCIU] 
	
	5
	Medie temporală.
	Indicativ
	ECTLV 


	Calcium dihydroxide
1305-62-0 
[Hidroxid de calciu (Pulberi respirabile)] 
	
	5
	Medie temporală.
	
	RO OEL 


	
	
	
	
	
	


	Talc 
14807-96-6 
[Talc fără fibre de azbest (fractie inhalabilă)] 
	
	2
	Medie temporală.
	
	RO OEL 


	
	
	
	
	
	


	Oxid de zinc 
1314-13-2 
[Oxid de zinc (fumuri)] 
	
	5
	Medie temporală.
	
	RO OEL 


	Oxid de zinc 
1314-13-2 
[Oxid de zinc (fumuri)] 
	
	10
	Valorile limită admisibile pentru expunere pe termen scurt:
	
	RO OEL 


	
	
	
	
	
	


***Predicted No-Effect Concentration (PNEC)**

	Predicted No-Effect Concentration (PNEC): 


	Nume in listă 
	Environmental Compartment 
	Timp de expunere 
	Valoare 
	Remarci 

	
	
	 
	mg/l
	ppm
	mg/kg
	altele 
	


***Predicted No-Effect Concentration (PNEC)**

	Calcium dihydroxide
1305-62-0
	apă (apă dulce)
	
	
	
	
	0,49 mg/L
	 


	Calcium dihydroxide
1305-62-0
	apă (apă marină)
	
	
	
	
	0,32 mg/L
	 


	Calcium dihydroxide
1305-62-0
	apă (eliberare intermitentă)
	
	
	
	
	0,49 mg/L
	 


	Calcium dihydroxide
1305-62-0
	Staţia de epurare a apelor uzate
	
	
	
	
	3 mg/L
	 


	Calcium dihydroxide
1305-62-0
	Sol
	
	
	
	1080 mg/kg
	 
	 


***Predicted No-Effect Concentration (PNEC)**

	Oxid de zinc 
1314-13-2
	apă (apă dulce)
	
	
	
	
	20,6 µg/L
	 


	Oxid de zinc 
1314-13-2
	apă (apă marină)
	
	
	
	
	6,1 µg/L
	 


	Oxid de zinc 
1314-13-2
	Staţia de epurare a apelor uzate
	
	
	
	
	100 µg/L
	 


	Oxid de zinc 
1314-13-2
	sediment (apă dulce)
	
	
	
	117,8 mg/kg
	 
	 


	Oxid de zinc 
1314-13-2
	sediment (apă marină)
	
	
	
	56,5 mg/kg
	 
	 


	Oxid de zinc 
1314-13-2
	Sol
	
	
	
	35,6 mg/kg
	 
	 


***Derived No-Effect Level (DNEL)**

	Derived No-Effect Level (DNEL): 


	Nume in listă 
	Application Area 
	Calea de expunere 
	Health Effect 
	Exposure Time 
	Valoare 
	Remarci 


***Derived No-Effect Level (DNEL)**

	Calcium dihydroxide
1305-62-0
	Muncitori
	Inhalarea
	Expunere acută/pe termen scurt - efecte locale
	
	4 mg/m3 

	 


	Calcium dihydroxide
1305-62-0
	Muncitori
	Inhalarea
	Expunere pe termen lung - efecte locale
	
	1 mg/m3 

	 


	Calcium dihydroxide
1305-62-0
	publicul larg
	Inhalarea
	Expunere acută/pe termen scurt - efecte locale
	
	4 mg/m3 

	 


	Calcium dihydroxide
1305-62-0
	publicul larg
	Inhalarea
	Expunere pe termen lung - efecte locale
	
	1 mg/m3 

	 


***Derived No-Effect Level (DNEL)**

	Oxid de zinc 
1314-13-2
	Muncitori
	Inhalarea
	Expunere pe termen lung - efecte sistemice
	
	5 mg/m3 

	 


	Oxid de zinc 
1314-13-2
	Muncitori
	dermic
	Expunere pe termen lung - efecte sistemice
	
	83 mg/kg g.c./zi
	 


	Oxid de zinc 
1314-13-2
	Muncitori
	infhalare
	Expunere pe termen lung - efecte locale
	
	0,5 mg/m3 

	 


	Oxid de zinc 
1314-13-2
	publicul larg
	Inhalarea
	Expunere pe termen lung - efecte sistemice
	
	2,5 mg/m3 

	 


	Oxid de zinc 
1314-13-2
	publicul larg
	dermic
	Expunere pe termen lung - efecte sistemice
	
	83 mg/kg g.c./zi
	 


	Oxid de zinc 
1314-13-2
	publicul larg
	oral
	Expunere pe termen lung - efecte sistemice
	
	0,83 mg/kg g.c./zi
	 


***Biological Exposure Indices***

	Indicii de expunere biologica : 


	nu există


***Exposure controls**

	8.2. Controale ale expunerii:


***Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen**

	Indicaţii pentru configurarea instalaţiilor tehnice: 

	Asiguraţi o ventilare/aerisire bună. 


***Persönliche Schutzausrüstung**

***Atemschutz**

	Protecţia respiratorie: 

	Asiguraţi o ventilare adecvată. 

	Trebuie sa se poarte o masca pentru respiratie adecvata, cu un cartus pentru vapori, daca se utilizeaza produsul într-o zona slab ventilata. 

	Filtru tip : A (EN 14387) 

	 


***Handschutz**

	Protecţia mâinilor : 

	Mănuşi de protecţie (EN 374), rezistente chimic. Materiale potrivite pentru un contact de scurtă durată, sau stropi (se recomandă: cel puţin protecţia cu indice 2, care corespunde pentru un timp de infiltrare > 30 de min. conform EN 374): cauciuc nitrilic (NBR; grosime >= 0,4 mm). Materiale potrivite pentru un contact mai lung şi direct (se recomandă: protecţia cu indice 6, care corespunde pentru un timp de infiltrare > 480 de min. conform EN 374): cauciuc nitrilic (NBR; grosime >= 0,4 mm). Această informaţie se bazează pe informaţiile din literatura de specialitate, cât şi din informaţiile furnizate de producătorii de mănuşi sau provin din analogia cu substanţe similare. Vă rugăm luaţi în considerare faptul că în practică durabilitatea mănuşilor de protecţie poate fi considerabil mai scurtă decât timpul de penetrare determinat conform cu  EN 374, din cauza influenţei mai multor factori (ex. temperatura). Dacă apar semne a e uzurii sau ruperii, mănuşile trebuie înlocuite.

 

	 


***Augenschutz**

	Protecţia ochilor : 

	Dacă există un risc de stropire trebuie purtaţi ochelari de protecţie cu apărători laterale sau cei cu protecţie împotriva chimicalelor. 

	Echipamentul de protecţie al ochilor ar trebui să fie conform cu EN166. 


***Körperschutz**

	Protecţia corpului: 

	A se purta în timpul lucrului echipament adecvat. 

	Hainele de protecţie ar trebui să fie conforme cu EN 14605 in cazul unor stropiri cu lichide sau cu EN 13982 în caz de praf. 


***Hinweise persönl. Schutzausrüstung**

	Instrucţiuni pentru echipamentul individual de protecţie: 

	 

	Informaţiile furnizate pentru echipamentele individuale de protecţie au doar scop orientativ. Ar trebui făcută o evaluare de riscuri completă înainte de a se utiliza acest produs, pentru a se determina echipamentul individual de protecţie adecvat, care să se potrivească cu condiţiile locale.  Echipamentul individual de protecţie ar trebui să fie conform cu standardele relevante. 


***Nationale Besonderheiten Dänemark**

	SECŢIUNEA 9: Proprietăţi fizice şi chimice


***Allgemeine Eigenschaften***

*****Lieferform***

*****Beschaffenheit***

***Geruch***

***1. Phase Grundfarbe***

	9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 


	Aspect 
	
	pastă
pastă
alb
	


	Miros
	
	moale
	


***Odour thresold***

	pragul de acceptare a mirosului
	
	Nu sunt disponibile date / Nu este cazul


***PH-Wert***

	pH
	
	Nu sunt disponibile date / Nu este cazul


***Siedepunkt/-bereich***

	Temperatură iniţială de fierbere
	
	Nu sunt disponibile date / Nu este cazul


***Flammpunkt***

	Temperatură de aprindere
	
	154 °C (309.2 °F); calculat


***Zersetzungstemperatur***

	Temperatură de descompunere
	
	Nu sunt disponibile date / Nu este cazul


***Dampfdruck***

	Presiune de vapori
	
	Nu sunt disponibile date / Nu este cazul


***Dichte***

	Densitate
	
	Nu sunt disponibile date / Nu este cazul


***Schüttdichte***

	Densitate vrac
	
	Nu sunt disponibile date / Nu este cazul


***dyn. Viskosität***

	Vâscozitate
	
	Nu sunt disponibile date / Nu este cazul


***Viskosität kinematisch***

	Vâscozitatea (cinematică)
	
	Nu sunt disponibile date / Nu este cazul


***Explosivität ***

	Proprietăţi explozive
	
	Nu sunt disponibile date / Nu este cazul


***Löslichkeit qualitativ***

	Solubilitatea (calitativă)
(Solvent: apă

)

	
	insolubil 


***Erstarrungspunkt/-bereich***

	Temperatura de solidificare
	
	Nu sunt disponibile date / Nu este cazul


***Schmelzpunkt/-bereich***

	Temperatură de topire
	
	Nu sunt disponibile date / Nu este cazul


***Entzündlichkeit nach GefStoffV**

	Inflamabilitate
	
	Nu sunt disponibile date / Nu este cazul


***Selbstentzündungstemperatur***

	Temperatură de autoaprindere
	
	Nu sunt disponibile date / Nu este cazul


***Untere/obere Explosionsgrenze***

	Limite de explozie
	
	Nu sunt disponibile date / Nu este cazul


***Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient ***

	Coeficient de partiţie: n-octanol/apă
	
	Nu sunt disponibile date / Nu este cazul


***Verdampfungsgeschwindigkeit ***

	Viteză de evaporare
	
	Nu sunt disponibile date / Nu este cazul


***Relative Dampfdichte***

	Densitate de vapori
	
	Nu sunt disponibile date / Nu este cazul


***Festkörpergehalt ***

***Oxidising properties ***

	Proprietăţi oxidante
	
	Nu sunt disponibile date / Nu este cazul


	9.2. Alte informaţii


	Nu sunt disponibile date / Nu este cazul


***Auslaufviskosität***

***Erweichungspunkt/-bereich***

***Glimmtemperatur**

***Brennzahl**

***Untere Staubexplosionsgrenze***

***Staubexplosionsklasse ***

***Mindestzündenergie ***

***Zündtemperatur***

	SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate


***Stabilität***

***Reactivity / Zu vermeidende Stoffe***

	10.1. Reactivitate 

	Reacţionează cu acizi tari.

	Reacţionează cu agenţi oxidanţi puternici.


***Chemical stability***

	10.2. Stabilitate chimică

	Stabil în condiţiile recomandate de depozitare.


***Possibility of hazardous reactions***

	10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

	A se vedea secţiunea reactivitate


***Conditions to avoid / Zu vermeidende Bedingungen ***

	10.4. Condiţii de evitat

	Stabil.


***Incompatible materials***

	10.5. Materiale incompatibile 

	A se vedea secţiunea reactivitate.


***Hazardous decomposition products / Gefährliche Zersetzungsprodukte***

	10.6. Produşi de descompunere periculoşi 

	Oxizi de carbon


***Dänemark: Curing time***

	SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice


	11.1. Informaţii privind efectele toxicologice


*** Allgemeine Hinweise zur Toxikologie ***

	Informaţii toxicologice generale: 

	Clasificarea amestecului s-a făcut pe baza informaţiilor de pericol disponibile pentru ingrediente aşa cum este definită în criteriile de clasificare ale amestecurilor în clase de pericol şi în diferenţierile acestora în Anexa I la Regulamentul (CE) NR. 1272/2008. Informaţiile toxicologice şi despre sănătate relevante disponibile pentru substanţele listate în Secţiunea 3 sunt furnizate mai jos 


*** STOT single exposure***

*** STOT repeated exposure***

*** Aspiration hazard***

***Carcinogenic substances ***

*** Akute orale Toxizität ***

	Toxicitate orală: 

	Poate provoca iritarea sistemului digestiv. 


*** Akute inhalative Toxizität ***

*** Akute dermale Toxizität ***

*** Hautreizung ***

	Iritarea pileii : 

	Provoacă iritarea pielii. 


*** Augenreizung ***

	Iritarea ochilor : 

	Provoacă leziuni oculare grave. 


*** Sensibilisierung***

*** In vivo Mutagenität***

*** Carcinogenicity***

*** Reproductive toxicity***

*** Sonstige Angaben***

*** Tabelle ACUT oral Toxicity ***

	Toxicitate acută orală :


	Substanţe componente periculoase
Nr. CAS
	Tipul valorii
	Valoare

	Cale de aplicare
	Timp de expunere
	Specie
	Metodă


***Acut oral***

	dihidroxid de calciu
1305-62-0
	LD50
	> 7.340 mg/kg
	oral
	
	Şobolan
	OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)


	


***Acut oral***

	Oxid de zinc
1314-13-2
	LD50
	> 5.000 mg/kg
	oral
	
	Şobolan
	OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)


	


*** Tabelle ACUT inhalativ Toxicity ***

	Toxicitate acută la inhalare :


	Substanţe componente periculoase
Nr. CAS
	Tipul valorii
	Valoare

	Cale de aplicare
	Timp de expunere
	Specie
	Metodă


***Acut inhalativ***

	Oxid de zinc
1314-13-2
	LC50
	> 5,7 mg/l
	Aerosol
	4 h
	Şobolan
	OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)


	


*** Tabelle ACUT dermal Toxicity ***

	Toxicitate acută dermală :


	Substanţe componente periculoase
Nr. CAS
	Tipul valorii
	Valoare

	Cale de aplicare
	Timp de expunere
	Specie
	Metodă


***Acut dermal***

	dihidroxid de calciu
1305-62-0
	LD50
	> 2.500 mg/kg
	dermic 
	
	Şobolan
	OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)


	


*** Skin corrosion / irritation ***

	Corodarea/iritarea pielii:


	Substanţe componente periculoase
Nr. CAS
	Rezultat
	Timp de expunere
	Specie
	Metodă


***Skin corrosion / irritation***

	dihidroxid de calciu
1305-62-0
	iritant
	4 h
	iepure
	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)


***Skin corrosion / irritation***

	Oxid de zinc
1314-13-2
	neiritant
	
	iepure
	nu e specificat


*** Serious eye damage / irritation ***

	Lezarea gravă/iritarea ochilor:


	Substanţe componente periculoase
Nr. CAS
	Rezultat
	Timp de expunere
	Specie
	Metodă


***Serious eye damage / irritation***

	dihidroxid de calciu
1305-62-0
	Category 1 (irreversible effects on the eye)
	
	iepure
	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)


***Serious eye damage / irritation***

	Oxid de zinc
1314-13-2
	uşor iritant
	
	iepure
	nu e specificat


*** Respiratory or skin sensitization ***

	Sensibilizarea pielii sau a căilor respiratorii:


	Substanţe componente periculoase
Nr. CAS
	Rezultat
	Tip test
	Specie
	Metodă


***Respiratory or skin sensitization***

***Respiratory or skin sensitization***

	Oxid de zinc
1314-13-2
	Nu este sensibilizant
	Test de maximizare pe porcuşorul de Guinea
	Porcuşor de Guinea
	OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)


*** Mutagenicity  (in vitro und in vivo)***

	Mutagenitatea celulelor embrionare:


	Substanţe componente periculoase
Nr. CAS
	Rezultat
	Tip de studiu/cale de administrare
	Activare metabolică/timp de expunere
	Specie
	Metodă


*** Mutagenicity  (in vitro und in vivo)***

	dihidroxid de calciu
1305-62-0 
	negativ
	test de mutaţii inversate la bacterii (test Ames)
	cu şi fără
	
	OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)


*** Mutagenicity  (in vitro und in vivo)***

	Oxid de zinc
1314-13-2 
	negativ
	test de mutaţii inversate la bacterii (test Ames)
	cu şi fără
	
	nu e specificat


*** Carcinogenicity ***

*** Reproductive Toxicity ***

*** Repeated dose toxicity***

	SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice


***Allgemeine Angaben zur Ökologie**

	Informaţii ecologice generale:

	Clasificarea amestecului s-a făcut pe baza informaţiilor de pericol disponibile pentru ingrediente aşa cum este definită în criteriile de clasificare ale amestecurilor în clase de pericol şi în diferenţierile acestora în Anexa I la Regulamentul (CE) NR. 1272/2008. Informaţiile toxicologice şi despre sănătate relevante disponibile pentru substanţele listate în Secţiunea 3 sunt furnizate mai jos 


***Chronische Invertebraten Toxizität***

***Wasserpflanzen-/Algentoxizität**

***Metabolisierung in höheren Organismen***

***Eliminierbarkeit/Potentielle Abbaubarkeit**

***Chemischer Sauerstoffbedarf  CSB-Wert***

***Biologischer Sauerstoffbedarf  BSB5-Wert***

***Sonstige Angaben***

***Spezielle dänische ökologische Vorschriften***

*** Tabelle LC50 etc. ***

	12.1. Toxicitatea


***Ökotoxizität**

	Ecotoxicitate:

	Nu deversaţi în sistemul de canalizare / ape de suprafaţă / ape freatice. 

	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 


	Substanţe componente periculoase
Nr. CAS
	Tipul valorii
	Valoare
	Studiu de toxicitate acută
	Timp de expunere
	Specie
	Metodă


	dihidroxid de calciu
1305-62-0
	LC50 
	50,6 mg/l
	Peşti
	96 h
	Oncorhynchus mykiss
	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)


	dihidroxid de calciu
1305-62-0
	EC50 
	49,1 mg/l
	Daphnia
	48 h
	Daphnia magna

	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)


	dihidroxid de calciu
1305-62-0
	EC50 
	184,57 mg/l
	Algae
	72 h
	Pseudokirchnerella subcapitata
	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)


	
	NOEC 
	48 mg/l
	Algae
	72 h
	Pseudokirchnerella subcapitata
	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)


	dihidroxid de calciu
1305-62-0
	EC20 
	229,2 mg/l
	Bacteria
	3 h
	activated sludge of a predominantly domestic sewage
	OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)


	dihidroxid de calciu
1305-62-0
	NOEC 
	32 mg/l
	chronic Daphnia
	14 d
	Crangon septemspinosa
	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Chronic Immobilisation Test)


	Oxid de zinc
1314-13-2
	LC50 
	> 1.000 mg/l
	Peşti
	
	Leuciscus idus
	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)


	Oxid de zinc
1314-13-2
	NOEC 
	0,017 mg/l
	Algae
	72 h
	Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella subcapitata)
	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)


	
	EC50 
	0,17 mg/l
	Algae
	72 h
	Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella subcapitata)
	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)


	Oxid de zinc
1314-13-2
	NOEC 
	500 mg/l
	Bacteria
	
	
	not specified


	


*** Persistence and degradability***

	12.2. Persistența și degradabilitatea


***Persistenz und Abbaubarkeit**

	Persistenţă şi Biodegradabilitate: 

	Nu sunt disponibile date. 


*** Bioaccumulative potential / Mobility in soil (Partition Coeffizient)***

	12.3. Potențialul de bioacumulare / 12.4. Mobilitatea în sol


***Mobilität**

	Mobilitate :

	Adezivii întăriţi sunt imobili. 


***Bioakkumulationspotenzial**

	Potenţial bioacumulator :

	Nu sunt disponibile date. 


*** Bioaccumulative potential / Mobility in soil (Partition Coeffizient)***

*** Results of PBT and vPvB assessment***

	12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB


	Substanţe componente periculoase
Nr. CAS
	PBT/vPvB


*** Results of PBT and vPvB assessment ***

	dihidroxid de calciu
1305-62-0
	Nu indeplineste criteriile pentru clasificarea ca Persistent,Bioacumulativ si Toxic (PBT) si foarte Persistent si foarte Bioacumulat


*** Results of PBT and vPvB assessment ***

	Oxid de zinc
1314-13-2
	Nu indeplineste criteriile pentru clasificarea ca Persistent,Bioacumulativ si Toxic (PBT) si foarte Persistent si foarte Bioacumulat


*** 12.6 Other adverse effects***

	12.6. Alte efecte adverse


	Nu sunt disponibile date.


	SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea


	13.1. Metode de tratare a deşeurilor 


***Entsorgung des Produktes***

***Nationale Besonderheiten Slowakei**

***Abfallentsorgung Kap. 13**

	Evacuarea produsului:

	Evacuaţi în conformitate cu reglementările locale şi naţionale.

	Contribuţia acestiu deşeu la masa de deşeuri este nesemnificativă în comparaţie cu articolul în care este acesta este utilizat.


***Entsorgung ungereinigter Verpackungen**

	Evacuarea ambalajului:

	După utilizare tuburile, cutiile de carton, recipientele conţinând produs rezidual, vor fi evacuate ca deşeuri contaminate chimic, prin îngropare în gropi autorizate sau prin incinerare. 

	Evacuare ambalajului se va face conform reglementărilor în vigoare. 


***Empfohlenes Reinigungsmittel**

***Abfallschlüssel**

	Cod de deşeu


	14 06 03 - alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi 


	Codurile de deşeuri EAK nu se referă  la produs ci la originea acestuia. În consecinţă, producătorul nu poate specifica nici un cod EEC pentru produsele ce se aplică în diferite domenii. Codurile prezentate au numai un caracter de recomandare pentru utilizator. 


***Nationale Besonderheiten Dänemark**

***Abfallentsorgung Kap. 13**

	SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport


	14.1.
	Număr ONU


	
	Nu este periculos pentru transport conform reglementărilor ADR, RID, ADN, IMDG, IATA-DGR.


	14.2.
	Denumirea corectă ONU pentru expediție


	
	Nu este periculos pentru transport conform reglementărilor ADR, RID, ADN, IMDG, IATA-DGR.


	14.3.
	Clasa (clasele) de pericol pentru transport


	
	Nu este periculos pentru transport conform reglementărilor ADR, RID, ADN, IMDG, IATA-DGR.


	14.4.
	Grupul de ambalare


	
	Nu este periculos pentru transport conform reglementărilor ADR, RID, ADN, IMDG, IATA-DGR.


	14.5.
	Pericole pentru mediul înconjurător


	
	Nu este periculos pentru transport conform reglementărilor ADR, RID, ADN, IMDG, IATA-DGR.


	14.6.
	Precauții speciale pentru utilizatori


	
	Nu este periculos pentru transport conform reglementărilor ADR, RID, ADN, IMDG, IATA-DGR.


	14.7.
	Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC


	
	Nu se aplică


	SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare


	15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză


***VOC-Gehalt ***

***VOC-MSDS ***

	Conţinut COV.
(EU)

	< 3 % 


***VOC Farben und Lacke (EU)***

***Detergenzienverordnung, wenn gefordert***

***Schweden**

***Nationale Vorschriften Schweden***

	15.2. Evaluarea securităţii chimice


***Chemical safety assessment ***

	Nu s-a efectuat o evaluare de securitate chimică.


***Nationale Vorschriften***

***Deutschland***

***Österreich***

***Belgien***

***Niederlande***

***Schweiz***

***Italien***

***Frankreich***

***Norwegen***

***Dänemark***

***Tschechische Republik***

***Großbritannien***

***Polen***

***Bulgarien***

***Griechenland***

***Slowakei***

***Lithuania***

***Estonia***

***Croatia***

***Hungary***

***Romania***

***Deutschland**

***Wassergefährdungsklasse***

***BG-Vorschriften, -Regeln, -Infos**

***Lagerklasse***

***TRG300***

***TA-Luft***

***GIS-Bau Info**

***GEV Info**

***Tmperaturklasse nach EN 50014**

***Nationale Hinweise DE**

***Österreich**

***Allgemeine Hinweise Österreich***

***VbF-Klasse***

***Belgien**

***Allgemeine Hinweise Belgien***

***Niederlande**

***Allgemeine Hinweise Niederlande***

***Schweiz**

***Giftklasse Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Italien***

***Frankreich**

***Nationale Vorschriften Frankreich***

***Allgemeine Hinweise***

***Abeitsschutz Tabellen Nr***

***INRS Card No***

***Norwegen**

***Nationale Vorschriften Norwegen***

***Dänemark**

***Nationale Vorschriften Dänemark***

***Danske saerrelger***

***Nationale Bestimmungen***

***Dänische Code-Nummer**

***Schweden**

***Nationale Vorschriften Schweden***

***Tschechische Republik**

***Nationale Vorschriften Tschechische Republik***

***Großbritannien**

***Nationale Vorschriften Großbritannien***

***Polen**

***Nationale Vorschriften Polen***

***Slowakei**

***Nationale Vorschriften Slowakei***

***Bulgarien**

***Nationale Vorschriften Bulgarien***

***Griechenland**

***Nationale Vorschriften Griechenland***

***Allgemeine Hinweise Lithuania***

***Allgemeine Hinweise Estonia***

***Allgemeine Hinweise Croatia***

***Allgemeine Hinweise Hungary***

***Allgemeine Hinweise Romania***

***Deutschland**

***Wassergefährdungsklasse***

***BG-Vorschriften, -Regeln, -Infos**

***Lagerklasse***

***TRG300***

***TA-Luft***

***GIS-Bau Info**

***GEV Info**

***Tmperaturklasse nach EN 50014**

***Nationale Hinweise DE**

***Österreich**

***Allgemeine Hinweise Österreich***

***VbF-Klasse***

***Belgien**

***Allgemeine Hinweise Belgien***

***Niederlande**

***Allgemeine Hinweise Niederlande***

***Schweiz**

***Giftklasse Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Italien***

***Frankreich**

***Nationale Vorschriften Frankreich***

***Allgemeine Hinweise***

***Abeitsschutz Tabellen Nr***

***INRS Card No***

***Norwegen**

***Nationale Vorschriften Norwegen***

***Dänemark**

***Nationale Vorschriften Dänemark***

***Danske saerrelger***

***Nationale Bestimmungen***

***Dänische Code-Nummer**

***Schweden**

***Nationale Vorschriften Schweden***

***Tschechische Republik**

***Nationale Vorschriften Tschechische Republik***

***Großbritannien**

***Nationale Vorschriften Großbritannien***

***Polen**

***Nationale Vorschriften Polen***

***Slowakei**

***Nationale Vorschriften Slowakei***

***Bulgarien**

***Nationale Vorschriften Bulgarien***

***Griechenland**

***Nationale Vorschriften Griechenland***

***Allgemeine Hinweise Lithuania***

***Allgemeine Hinweise Estonia***

***Allgemeine Hinweise Croatia***

***Allgemeine Hinweise Hungary***

***Allgemeine Hinweise Romania***

***Deutschland**

***Wassergefährdungsklasse***

***BG-Vorschriften, -Regeln, -Infos**

***Lagerklasse***

***TRG300***

***TA-Luft***

***GIS-Bau Info**

***GEV Info**

***Tmperaturklasse nach EN 50014**

***Nationale Hinweise DE**

***Österreich**

***Allgemeine Hinweise Österreich***

***VbF-Klasse***

***Belgien**

***Allgemeine Hinweise Belgien***

***Niederlande**

***Allgemeine Hinweise Niederlande***

***Schweiz**

***Giftklasse Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Italien***

***Frankreich**

***Nationale Vorschriften Frankreich***

***Allgemeine Hinweise***

***Abeitsschutz Tabellen Nr***

***INRS Card No***

***Norwegen**

***Nationale Vorschriften Norwegen***

***Dänemark**

***Nationale Vorschriften Dänemark***

***Danske saerrelger***

***Nationale Bestimmungen***

***Dänische Code-Nummer**

***Schweden**

***Nationale Vorschriften Schweden***

***Tschechische Republik**

***Nationale Vorschriften Tschechische Republik***

***Großbritannien**

***Nationale Vorschriften Großbritannien***

***Polen**

***Nationale Vorschriften Polen***

***Slowakei**

***Nationale Vorschriften Slowakei***

***Bulgarien**

***Nationale Vorschriften Bulgarien***

***Griechenland**

***Nationale Vorschriften Griechenland***

***Allgemeine Hinweise Lithuania***

***Allgemeine Hinweise Estonia***

***Allgemeine Hinweise Croatia***

***Allgemeine Hinweise Hungary***

***Allgemeine Hinweise Romania***

***Deutschland**

***Wassergefährdungsklasse***

***BG-Vorschriften, -Regeln, -Infos**

***Lagerklasse***

***TRG300***

***TA-Luft***

***GIS-Bau Info**

***GEV Info**

***Tmperaturklasse nach EN 50014**

***Nationale Hinweise DE**

***Österreich**

***Allgemeine Hinweise Österreich***

***VbF-Klasse***

***Belgien**

***Allgemeine Hinweise Belgien***

***Niederlande**

***Allgemeine Hinweise Niederlande***

***Schweiz**

***Giftklasse Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Italien***

***Frankreich**

***Nationale Vorschriften Frankreich***

***Allgemeine Hinweise***

***Abeitsschutz Tabellen Nr***

***INRS Card No***

***Norwegen**

***Nationale Vorschriften Norwegen***

***Dänemark**

***Nationale Vorschriften Dänemark***

***Danske saerrelger***

***Nationale Bestimmungen***

***Dänische Code-Nummer**

***Schweden**

***Nationale Vorschriften Schweden***

***Tschechische Republik**

***Nationale Vorschriften Tschechische Republik***

***Großbritannien**

***Nationale Vorschriften Großbritannien***

***Polen**

***Nationale Vorschriften Polen***

***Slowakei**

***Nationale Vorschriften Slowakei***

***Bulgarien**

***Nationale Vorschriften Bulgarien***

***Griechenland**

***Nationale Vorschriften Griechenland***

***Allgemeine Hinweise Lithuania***

***Allgemeine Hinweise Estonia***

***Allgemeine Hinweise Croatia***

***Allgemeine Hinweise Hungary***

***Allgemeine Hinweise Romania***

***Deutschland**

***Wassergefährdungsklasse***

***BG-Vorschriften, -Regeln, -Infos**

***Lagerklasse***

***TRG300***

***TA-Luft***

***GIS-Bau Info**

***GEV Info**

***Tmperaturklasse nach EN 50014**

***Nationale Hinweise DE**

***Österreich**

***Allgemeine Hinweise Österreich***

***VbF-Klasse***

***Belgien**

***Allgemeine Hinweise Belgien***

***Niederlande**

***Allgemeine Hinweise Niederlande***

***Schweiz**

***Giftklasse Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Italien***

***Frankreich**

***Nationale Vorschriften Frankreich***

***Allgemeine Hinweise***

***Abeitsschutz Tabellen Nr***

***INRS Card No***

***Norwegen**

***Nationale Vorschriften Norwegen***

***Dänemark**

***Nationale Vorschriften Dänemark***

***Danske saerrelger***

***Nationale Bestimmungen***

***Dänische Code-Nummer**

***Schweden**

***Nationale Vorschriften Schweden***

***Tschechische Republik**

***Nationale Vorschriften Tschechische Republik***

***Großbritannien**

***Nationale Vorschriften Großbritannien***

***Polen**

***Nationale Vorschriften Polen***

***Slowakei**

***Nationale Vorschriften Slowakei***

***Bulgarien**

***Nationale Vorschriften Bulgarien***

***Griechenland**

***Nationale Vorschriften Griechenland***

***Allgemeine Hinweise Lithuania***

***Allgemeine Hinweise Estonia***

***Allgemeine Hinweise Croatia***

***Allgemeine Hinweise Hungary***

***Allgemeine Hinweise Romania***

	SECŢIUNEA 16: Alte informaţii


***D5_Start*** R-Sätze aus Kapitel 2 ***

	Etichetarea produsului este indicată în Secţiunea 2. Textul integral al tuturor abrevierilor indicate prin coduri în această fişă cu date de securitate:


***H-Sätze aus Kapitel 2***

	H315 Provoacă iritarea pielii.

	H318 Provoacă leziuni oculare grave.

	H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

	H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

	H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.


***D5_End***

***Sonstige Angaben***

	Alte informaţii: 

	Aceste date au la bază nivelul nostru actual de cunoştinţe şi se referă la produs în forma în care acesta este livrat. S-a intenţionat descrierea produsului din punct de vedere al cerinţelor de securitate şi nu s-a intenţionat garantarea anumitor proprietăţi particulare. Nerespectarea  în totalitate a celor precizate în acest document ne absolvă de orice responsabilitate. 


***D2_Start*** Kennzeichnungselemente (DPD)**

	Elemente pentru etichetă (DPD):


	Xi - Iritant 
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***Allgemeine Nota**

***R-Sätze**

	Fraze de risc:


	R41 Risc de leziuni oculare grave. 


	R52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 


***S-Sätze**

	Fraze de siguranţă:


	S25 A se evita contactul cu ochii. 


	S26 În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul. 


	S39 A se purta mască de protecţie a ochilor/feţei. 


	S61 A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa de securitate. 


***Spezifische Grenzwerte**

***Nota zur Zubereitung**

***Zusatzinformation**

***Besondere Kennzeichnung***

***Gefahrenauslöser***

***Sensibilisierende Stoffe >= 0,1%***

***Carcinogenic substances ***

***D2_End***

***Relevant changes in this SDS are indicated by vertical lines and text in a different color on shattened fields in the body of this document***

	Modificările relevante din aceasta fişă cu date de securitate sunt evidenţiate prin liniile verticale din marginea din stanga a documentului. Textul corespunzător apare scris cu o altă culoare, pe un fond gri. 


***Nationale Vorschriften Dänemark***

***Besondere Phrasen***

***Annex-Link für mymsds***
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